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前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件的内容可能涉及专利。文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由北京市城市管理委员会提出。

本文件由北京市燃气协会归口。

本文件起草单位：
本文件主要起草人： 

北京市瓶装液化石油气配送专用正三轮电动车安全技术要求
1　 范围

本文件规定了北京市居民用户15kg及以下瓶装液化石油气钢瓶配送专用正三轮电动车的主要部件要求、安全要求、性能要求、车体结构与材料要求、配置要求与检验规则。

本文件适用于北京市行政区域内“最后一公里”的瓶装液化石油气配送专用正三轮电动车的安全管理。不适用于危化品道路运输车的安全管理。

2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 31887.1 自行车照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求
GB 24155 电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求
GB 23757 消防电子产品防护要求
GB 22199.1 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件
GB 22199.2 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格
GB 17761 电动自行车安全技术规范
GB 17353 摩托车和轻便摩托车防盗装置

GB 7258-2017 机动车运行安全技术条件
GB 4706.18 家用和类似用途电器的安全  电池充电器的特殊要求
JT/T 230 汽车导静电橡胶拖地带

3　 术语和定义

下列术语、定义适用于本文件。

3.1 

最后一公里 last mile

    将瓶装液化石油气从供应站装载，将其运输到用户用气地点并卸载的整个链条。

3.2
液化石油气  liquefied  petroleum  gas(LPG)
常温、常压下的石油系烃类气体，经加压、或降温得到的液态产物，组分以C3和C4为主。
3.3
瓶装液化石油气 bottled liquefied petroleum gas
以钢瓶为包装物，作为燃料使用的液态石油气体混合物。
3.4    

居民用户 residential consumer

以燃气为燃料进行炊事或制备热水为主的家庭用户。
3.5

整备质量 curb weight
正三轮电动车在正常条件下准备行驶时，尚未载人（包括驾驶员）、载物，且不包含动力蓄电池的空车质量。
4　 基本要求

4.1 总则
4.1.1 配送专用正三轮电动车（以下简称电动车）应符合GB 24155，以及工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》的相关规定，并应注册登记。

4.1.2 电动车的登记使用和通行区域应符合公安机关交通管理部门的相关规定。
4.1.3 电动车应专用于配送居民日常生活用液化石油气。
4.1.4 电动车应由一人驾驶，且不得搭载其它乘员。
4.1.5 电动车所选材料需环保、可回收，其关键零部件材料应符合GB/T 26572的相关规定。

4.1.6 电动车行驶里程达到10万公里或使用年限达到5年应予以报废处理。

4.2 外形尺寸

电动车的外形尺寸应符合表1的规定：

表1 电动车的外形尺寸

                                                                           单位为毫米
	项目
	指标

	整车长度
	≤3300

	整车宽度
	≤1300

	整车高度
	≤1800

	厢体尺寸a 
	1800×1200×1000

	后面两轮横向轮宽
	≥650

	轮胎规格
	前轮375-12、后轮375—12

	a 厢体尺寸极限偏差为±10。


4.3 车速限制

电动三轮车应配备软起动，车速限制应符合下列规定：

a）设计最高车速应不大于25km/h；

b）最高倒车车速应不大于5km/h；

c）电动机控制器系统应当具有速度防篡改设计。
4.4 整备质量

电动三轮车的整备质量≤320 kg。
4.5 续航里程
电动车一次充电后，续航里程应不小于60 km。

5　 主要部件要求
5.1 电机要求

电动三轮车的驱动电机额定输出功率应为：1000 W≤额定输出功率≤1500 W。

5.2 蓄电池

蓄电池应符合下列要求： 
a) 供电蓄电池包应使用铅酸蓄电池，并应符合GB 22199.1与GB 22199.2的规定；
b) 蓄电池的装拆及连接应方便，并有明显的极性标志； 
c) 蓄电池包以及相应的控制部件应安放在专用的蓄电池箱体内，不应与其他的物件混放。箱体应 有防水、防撞功能。
5.3 控制器
电动车的控制器应具有欠压、过流保护功能，在电动三轮车行驶时调整速度应稳定、可靠。

5.4 充电器

5.4.1 标识

充电器应标明输出电压、电输出端子的极性以及所适应的电池种类、数量和额定容量。

5.4.2 安全要求
5.4.2.1充电器应有充电保护功能，符合GB 4706.18和GB 17761的规定。
5.4.2.2 充电器在使用中应能安全工作，不应对周边的人员和周围环境造成危害。
5.4.2.3 充电器应有充电指示，满电显示及说明，并标明工作电压。 
5.4.2.4 充电接口和电池组之间应设有隔离措施，防止电池通过充电器接口对外放电。
5.5 主要电器部件
5.5.1 限速装置

电动车应安装限速装置，最高限制行驶速度应为25 km/h。 

5.5.2 电源总开关

电动车应设置便于操作的电源总开关。 

5.5.3 蓄电池接线端子

蓄电池接线端子应采取绝缘保护措施，或安装电池绝缘保护箱。

5.6 钢板弹簧

电动车钢板弹簧应至少采用6片“工”字板进行减震。
6　 安全要求
6.1 行驶制动 

电动三轮车以25 km/h车速行驶时，其干态制动距离不应大于5m，湿态制动距离于不应大于12m。
6.2 驻坡制动
电动车应能保证在倾斜度为 4.5 度的斜坡上驻坡（拉起驻车制动），装卸重钢瓶时车辆应不会移位（动）。
6.3 锐边 
凡人体可能触及之处，均不应有尖角、毛剌、飞边等外露的锐边，闸把、车架、厢体四周以及厢体门等零部件的端部必须加工成圆角或用护套覆盖。

6.4 突出物
从座位前端起至500 mm之间，车驾上任何部位不应有突出物。紧固后的螺钉突出部（高于螺母表面部分）不应超过螺钉的外径尺寸，用护套覆盖或人体不易触及的部分除外。
上露出高度超过8 mm的硬突出物（不包括软橡胶和塑料件），其端尾部的曲率半径应不小于6.3 mm,其中：
a）外部突出物杆的直径不大于10 mm；
b）杆端部位边缘曲率半径应小于2 mm。

6.5 锁止装置
蓄电池箱、厢体门、车把转向应装有锁止防盗装置，并应符合GB 17353的规定。

6.6 制动断电装置
电动车应安装有制动断电联锁装置，在制动时应能联动控制切断马达动力电源。
6.7 电池密封性

供电蓄电池应密封，在正常安装条件下充放电不应有渗漏的现象。
6.8 充电方式
6.8.1 值班室充电
当瓶装液化石油气供应站的电动车数量少于或等于2辆时，可在有专人值守的24h值班室内进行充电。值班室应安装烟感报警器，充电时应有人看管。
6.8.2 专用区域充电
当瓶装液化石油气供应站的电动车数量多于2辆时，应设置专用充电场所。充电场所应配置2具8 kg的干粉灭火器，充电位置距重瓶库不应小于6m。
6.9 电器绝缘性能

电器绝缘性能应符合下列规定：

表2 各部位的绝缘性能

	试验端
	常态绝缘电阻
	潮态绝缘电阻

	直流回路－车架金属部位
	2 MΩ
	1 MΩ

	充电器电源输入端－直流回路
	5 MΩ
	2 MΩ

	充电器电源输入端－车架金属部位
	5 MΩ
	2 MΩ


6.10 电子产品防火性能
各类车载电子产品的防火防护要求应符合 GB 23757 的要求。
7　 性能要求
7.1 爬坡能力
电动车满载时的爬坡能力应不小于6º。

7.2 倾斜稳定性
满载状态下，左右（侧向）倾斜不大于15°时，应能保持稳定。
7.3 最小回转半径
电动车的最小回转半径应不大于3.8m。 
7.4 越障高度
电动车的越障高度应不小于70mm。

7.5 越沟宽度
电动车的越沟宽度应不小于150mm。

7.6 涉水性能
在水深 100 mm 的环境中，电动车应能正常行驶，灯具、喇叭等电器部件功能正常； 
7.7 淋水性能
电动车淋水性能不应低于 GB/T 4208-2017中IPX3的要求。

8　 车体结构与材料要求
8.1 漆膜 

车体漆膜厚度应大于60μm，漆膜编号应为PANTONE 2736C。

8.2 简易棚

电动车简易棚应为一体冲压成型，挡风板应采用钢管加强内衬结构进行防护。
8.3 厢体

8.3.1 一般要求

8.3.1.1 厢体与车架部件连接应牢固可靠，厢体门与厢体应有可靠的铰接，并应设置等电位装置与可靠的锁止装置。

8.3.1.2 厢体内部应满铺防静电地板胶。

8.3.1.3 厢体轮廓上应粘帖反光标识，其粘帖要求应符合GB 7258-2017中8.4的要求。

8.3.1.4 厢体应有行业统一的外观标识，明显位置应标明易燃易爆标识、液化石油气经营企业名称（LOGO）、二维码及服务热线等信息。厢体涂装的外观标识应符合附录A的要求。

8.3.2 材料

厢体板材厚度不应小于 0.8 mm，承载板材不应小于 1.5 mm，承载骨架型材壁厚不应小于 2 mm，扶架、立柱骨架型车壁厚不应小于 1.2 mm，且车厢顶盖应为一体冲压成型。
8.3.3  结构

8.3.3.1 厢体应为全封闭的形式；

8.3.3.2 厢体内每种气瓶应有规定的放置位置，放置钢瓶的位置应有固定构件（如横杆、立柱等），并且钢瓶瓶身应采用弧形并可拆卸的装置进行固定，瓶底采用车厢压槽固定； 
8.3.3.3 车厢下部(或底部)，应设有通风面积不低于箱体面积3%的通风孔或通风格栅；
8.3.3.4 厢体结构应实现左右对称通风。
8.3.3.5 车厢门应不大于车厢侧面积的90%，且不小于70%；门框以及门的结构骨架，应有一定的防碰撞能力。

9　 配置要求

9.1 后视镜
应安装凸面后视镜，后视镜应安装牢固，其外缘超出厢体宽度部分应不大于 200 mm。
9.2 照明装置

前灯亮度值不应小于10000cd。
9.3 鸣号装置
应装有鸣号装置，声压级应达到75 db(A)～100 db(A)。
9.4 提示装置
应装有倒车语音提示装置，声压级应达到50 db(A)～65 db(A)。
9.5 显示仪表
应配备显示仪表，显示车速、电压和总里程等主要技术参数。
9.6 防雨蓬
应安装固定式防雨蓬，防雨蓬上应装有前挡风玻璃和雨刮器。
9.7 灭火器
应配备一具2 kg的干粉灭火器。
9.8 定位装置
应内置安装定位装置，具备车辆定位、轨迹记录和安全警示功能，并与企业信息系统实时连通，定位装置应进行铅封。
9.9 导静电橡胶拖地带
应配备导静电橡胶拖地带，其性能应符合JT/T 230的要求。

10　 检验规则 

10.1 检验分类 

10.1.1 电动车的检验分为出厂检验和型式检验。 

10.1.2 出厂检验 

电动车出厂前按批逐辆进行检验。 
10.1.3 型式检验 

10.1.3.1 型式检验项目为表3中规定的全部检验项目。 

10.1.3.2 在下列情况下进行型式检验： 

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定； 
b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品的性能时； 

c）定期进行产品质量检查时； 

d）产品停产一年后恢复生产时； 

e）出厂检测结果与上次型式检验有较大差异时； 
f）国家质量监督机构提出型式检验要求时。 
10.2 检验项目 
出厂检验、型式检验项目见表3。

表3 出厂检验、型式检验项目
	序号
	检验项目
	技术要求
	出厂检验
	型式检验

	1
	外形尺寸
	4.2
	√
	√

	2
	设计最高车速
	4.3
	√
	√

	3
	最高倒车车速
	4.3
	×
	√

	4
	整备质量
	4.4
	×
	√

	5
	续航里程
	4.5
	×
	√

	6
	电机功率
	5.1
	×
	√

	7
	蓄电池
	5.2
	√
	√

	8
	控制器欠压、过流保护功能
	5.3
	√
	√

	9
	充电器
	5.4
	√
	√

	10
	限速装置
	5.5.1
	√
	√

	11
	电源总开关
	5.5.2
	√
	√

	12
	蓄电池接线端子
	5.5.3
	√
	√

	13
	钢板弹簧
	5.6
	√
	√

	14
	行驶制动
	6.1
	√
	√

	15
	驻坡制动
	6.2
	√
	√

	16
	锐边
	6.3
	×
	√

	17
	突出物
	6.4
	×
	√

	18
	锁止装置
	6.5
	√
	√

	19
	制动断电装置
	6.6
	√
	√

	20
	电池密封性
	6.7
	√
	√

	21
	电器绝缘性能
	6.9
	√
	√

	22
	电子产品防火性能
	6.10
	×
	√

	23
	爬坡能力
	7.1
	×
	√

	24
	倾斜稳定性
	7.2
	×
	√

	25
	最小回转半径
	7.3
	×
	√

	26
	越障高度
	7.4
	×
	√

	27
	越沟宽度
	7.5
	×
	√

	28
	涉水性能
	7.6
	×
	√

	29
	淋水性能
	7.7
	×
	√

	30
	漆膜
	8.1
	√
	√

	31
	简易棚
	8.2
	×
	√

	32
	厢体地板胶
	8.3.1.2
	√
	√

	33
	厢体轮廓反光标识
	8.3.1.3
	√
	√

	34
	厢体外观标识
	8.3.1.4
	√
	√

	35
	厢体材料
	8.3.2
	×
	√

	36
	厢体结构
	8.3.3
	×
	√

	37
	后视镜
	9.1
	√
	√

	38
	照明装置
	9.2
	√
	√

	39
	鸣号装置
	9.3
	√
	√

	40
	提示装置
	9.4
	√
	√

	41
	显示仪表
	9.5
	√
	√

	42
	防雨蓬
	9.6
	×
	√

	43
	灭火器
	9.7
	√
	√

	44
	定位装置
	9.8
	×
	√

	45
	导静电橡胶拖地带
	9.9
	×
	√


10.3 组批规则 

产品以批为单位进行验收，同一规格连续生产的产品为一批。 

10.4 抽样 

型式认证检验，生产一致性检验按认证主管部门或质量监督机构规定抽样。每批抽样数量为2辆整

车，特殊情况可1辆整车。 

10.5 判定规则 

10.5.1 出厂检验 

根据表3的出厂检验项目，出厂产品均应达到检验项目的要求。 

10.5.2 型式检验 

项目合格判定条件：应以受检验的样本数全部合格方判定为项目合格。

附 录 A
(资料性)
电动三轮车厢体涂装外观标识
图 A.1～图 A.2 规定了电动三轮车厢体涂装外观标识。
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注：此图所示为电动三轮车厢体左侧、右侧涂装外观标识。
图A.1 厢体左测、右侧外观标识
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注：此图所示为电动三轮车厢体尾部涂装外观标识。

图A.2 厢体尾部外观标识

